|  |  |
| --- | --- |
| **FICHE DE POSTE THERMO PLIEUSE** | fds |
| **PLIAGE À CHAUD**  |
| **Matériel :** * **Thermo plieuse** : Sert à plier à chaud une pièce en PVC

thermoplieuse.jpg |  |
| **Mode Opératoire :** 1. **Régler** l’angle de la butée angulaire
2. **Régler** la butée arrière en fonction de la position du pli
3. **Mettre** la plaque en position et serrer le sommier
4. **Mettre** en marche et régler le temps de chauffage
5. **Eteindre** la machine

**Lever** la table à la position angulaire demandée1. **Laisser** refroidir 30 secondes

**Abaisser** le levier**.**1. **Contrôler** la pièce
 | 2431 65 |
| **Consignes de Sécurité** **:*** Mettre des gants de protection
* Les cheveux doivent être attachés
* Pas de vêtements flottants
* Un seul opérateur sur la machine
* Ne pas mettre les doigts sur le fil chauffant pendant l’utilisation
* Appuyer sur le bouton rouge d’arrêt en cas de problème
 | brasure_securitebrasure_securitefiche_securite_thermoplieuse.jpg |
| **Auto Contrôle :*** Vérifier le pliage à l’aide de la fiche de contrôle
 | contrôle pliage.jpg |
| **Ranger** et **Nettoyer** le poste de travail.  |