|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FICHE DE POSTE THERMO PLIEUSE** | fds | |
| **PLIAGE À CHAUD** | | |
| **Matériel :**   * **Thermo plieuse** : Sert à plier à chaud une pièce en PVC   thermoplieuse.jpg | |  |
| **Mode Opératoire :**   1. **Régler** l’angle de la butée angulaire 2. **Régler** la butée arrière en fonction de la position du pli 3. **Mettre** la plaque en position et serrer le sommier 4. **Mettre** en marche et régler le temps de chauffage 5. **Eteindre** la machine   **Lever** la table à la position angulaire demandée   1. **Laisser** refroidir 30 secondes   **Abaisser** le levier**.**   1. **Contrôler** la pièce | | 2  4  3  1    6  5 |
| **Consignes de Sécurité** **:**   * Mettre des gants de protection * Les cheveux doivent être attachés * Pas de vêtements flottants * Un seul opérateur sur la machine * Ne pas mettre les doigts sur le fil chauffant pendant l’utilisation * Appuyer sur le bouton rouge d’arrêt en cas de problème | | brasure_securitebrasure_securitefiche_securite_thermoplieuse.jpg |
| **Auto Contrôle :**   * Vérifier le pliage à l’aide de la fiche de contrôle | | contrôle pliage.jpg |
| **Ranger** et **Nettoyer** le poste de travail. | | |